Operativně taktická studie
OTS · šablona s pokyny · verze 7. 9. 2026
Jak šablonu použít
Studie je součástí základního textu operativního plánu podle § 34 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. U operativní karty se rozsah doložení odvíjí od objektu a požadavků příslušného HZS. Právní předpis neváže povinnost studie přímo na I., II. či vyšší stupeň poplachu. Existující PPN použijte jako podklad; povinnost jeho zpracování se posuzuje samostatně.
Vyplňujte ve Wordu. Nahraďte všechna pole [DOPLNIT: …], doložte výpočty a připojte přílohy. Kurzívou jsou pokyny; před podáním je spolu s touto úvodní částí a závěrečnou nabídkou odstraňte. PDF slouží jako náhled. Žádný stupeň poplachu ani počet jednotek není předvyplněn.
1. Identifikace, účel a rozsah
	Údaj
	Vyplňte

	Objekt a adresa
	[DOPLNIT]

	Provozovatel
	[DOPLNIT: název / jméno, IČO]

	Účel a důvod zpracování
	[DOPLNIT: operativní plán / doložení k operativní kartě, právní a věcný důvod]

	Navazující DZP
	[DOPLNIT: název, datum a verze plánu či karty]

	Místo a rozsah účinnosti
	[DOPLNIT: provozy, objekty, podlaží]

	Datum, verze, zpracovatel
	[DOPLNIT]


2. Použité podklady
PBŘ a změny, výkresy, provozní údaje a prohlídka, vlastnosti látek, dokumentace zařízení, požární poplachový plán kraje a aktuální podklady k jednotkám. U metody výpočtu uveďte název, vydání, část a důvod použitelnosti; ověřte místní metodiku HZS. Starší metodický návod nenahrazuje aktuální složení jednotek.
	Podklad
	Autor, datum / revize
	Použitá část

	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]


3. Parametry objektu rozhodné pro zásah
Konstrukce, výšky, podlaží, požární úseky, únikové a zásahové cesty, technologie, počty osob a osoby vyžadující pomoc. Údaje musí souhlasit s kartou, výkresy a skutečností.
[DOPLNIT: parametry, omezení a zdroje]
4. Důvod zpracování DZP
Rozlište vysoké požární nebezpečí podle § 4 odst. 3 zákona, složité podmínky pro zásah podle konkrétního písmene § 18 vyhlášky a další důvod podle § 34 odst. 2. Nepřiřazujte každému objektu § 18, plyne-li povinnost z jiného důvodu. Parametry porovnejte s přesným zněním ustanovení.
[DOPLNIT: ustanovení, skutkové hodnoty a zdroje]
5. Nejsložitější varianta požáru
Porovnejte scénáře podle ohrožení osob, šíření a dostupnosti zásahu. Zdůvodněte nejnepříznivější reálnou variantu. Uveďte místo vzniku, geometrii, rychlost šíření a její zdroj, požární zatížení, vliv konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení. Jejich účinnost uvažujte při doložených podmínkách funkce.
[DOPLNIT: scénáře, rozhodná varianta, předpoklady a výpočtová příloha]
Časový průběh
Doba volného rozvoje končí zahájením účinného zásahu. Zahrňte zjištění, ohlášení, výjezd, jízdu a rozvinutí; u převzatého celkového času nesčítejte části podruhé. Odlišujte příjezd jednotky a její nasazení.
	Děj / časový bod
	Doba nebo čas od vzniku [min]
	Zdroj a předpoklady

	Zjištění a ohlášení požáru
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]

	Výjezd a jízda jednotek
	[DOPLNIT: po jednotkách]
	[DOPLNIT]

	Rozvinutí a zahájení zásahu
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]

	Doba volného rozvoje
	[DOPLNIT: výpočet]
	[DOPLNIT]


6. Potřeba sil a prostředků
Pro rozhodné časy doložte rozměry požáru a hasební plochu, intenzitu dodávky hasiva, počet a výkon proudů. Uveďte jednotky, vzorce, vstupy a zdroje. Vedle hašení zahrňte záchranu, průzkum, dopravu vody, obsluhu techniky, jištění a zálohu.
	Potřeba
	Výpočet / výsledek
	Podmínky a zdroj

	Plocha požáru a hasební plocha
	[DOPLNIT: m², průběh v čase]
	[DOPLNIT]

	Proudy a dodávka hasiva
	[DOPLNIT: počet, l/min]
	[DOPLNIT]

	Zásoba a doprava vody / hasiva
	[DOPLNIT: množství, doba, způsob]
	[DOPLNIT]

	Hasiči, dýchací technika a záloha
	[DOPLNIT: počet a úkoly]
	[DOPLNIT]

	Další a speciální technika
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]


Porovnávejte postupně dostupné síly podle příslušného požárního poplachového plánu kraje. Počet proudů sám neurčuje stupeň poplachu; I. stupeň nepovažujte předem za nedostatečný.
7. Podmínky a omezení zásahu
Příjezdy, nástupní plochy, dosah výškové techniky, vydatnost vody, přístup k uzávěrům a ovládání zařízení. U FVE, baterií a dobíjení popište vypnutí a zbývající rizika. Doplňte tlakové lahve, nebezpečné látky, riziko zřícení a součinnost provozovatele a dalších služeb.
[DOPLNIT: omezení a jejich vliv na postup a čas zásahu]
8. Předpokládané jednotky a nasazení
Vycházejte z požárního poplachového plánu kraje a doložených údajů o výjezdu, dojezdu, obsazení a technice. Plošné pokrytí kraje samo nezaručuje konkrétní příjezdový čas. Uveďte zdroj a datum ověření.
	Jednotka / stupeň
	Příjezd a nasazení [min od vzniku]
	Lidé a technika
	Úkol

	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]


9. Závěr a návaznost na kartu
[DOPLNIT: pokrytí potřeby prostředky v rozhodných časech, nedostatky a opatření]
[DOPLNIT: doporučený stupeň poplachu a zdůvodnění podle výpočtu a krajského plánu]
Závěr musí souhlasit s kartou či plánem a výkresy. Vyšší stupeň odvoďte z doložené potřeby; rozlište požární poplachový plán kraje od stupňů poplachu integrovaného záchranného systému.
10. Přílohy, zpracování a schválení
	Údaj
	Vyplňte

	Výpočty a výkresy
	[DOPLNIT: seznam, označení a verze]

	Zpracovatel DZP
	[DOPLNIT: jméno, OZO / technik PO, číslo osvědčení]

	Datum a podpis
	[DOPLNIT]

	Schválil za provozovatele
	[DOPLNIT: oprávněná osoba podle § 40 odst. 3, funkce, datum a podpis]


Studii připojte k příslušné DZP. Schvalování DZP orgánem státního požárního dozoru se řídí § 6b zákona; podpis za provozovatele je nenahrazuje.
Opora šablony
Zákon č. 133/1985 Sb., zejména § 6b a § 11; vyhláška č. 246/2001 Sb., zejména § 18, § 34 a § 40. Právní stav ověřen 7. 9. 2026. Výpočet a předurčené jednotky ověřte podle aktuálních podkladů příslušného HZS kraje.

Pomoc se zpracováním: Z vašich podkladů připravíme koncept studie navázaný na DZP, zpravidla do 24 hodin od odeslání kompletních podkladů. Od 800 Kč. Požární apka · info@pozarniapka.cz
Požární apka ·  / 
